**Dodatečné informace k zadávací dokumentaci podle čl. 25.1 Zadávacích podmínek**

Q4: Nově osazovaná okna (např. prvek 104) mají předepsané zasklení zdvojené (tzn. vlastně 2 křídla na sobě), sklodělící příčky a mají být otvíravé bez dělení. Prosím o sdělení, zda sklodělící příčky jsou na obou dílech křídel a zda otevírání bez dělení znamená, že křídlo nebude dělené na výšku.

**A4: Oprava DPS: výplně otvorů - okna – pol. 104, 109, 110, 119, 120 - zasklení izolačním dvojsklem 4/10/4 Ar, Ug 1,4W/m2K.**